{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标一"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标一","index":0,"n_rows":49,"n_cols":15,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,4],[5,5,5,9],[7,0,36,0],[7,2,19,2],[7,9,38,9],[21,2,27,2],[21,5,27,5],[28,2,31,2],[32,2,35,2],[37,0,38,0],[37,2,38,2],[39,0,40,0],[39,2,40,2],[39,5,40,5],[39,9,41,9],[42,0,43,0],[44,0,44,9],[45,0,45,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["山东方垠钢结构螺栓 焊接弯头等招标采购报价单       招标编号：TYZB-FJ10-03"]
["招标单位：山东方垠智能制造有限公司                联系人：李强 马飞   0538-6629816   "]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com      开标时间：2022.10.15  10:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","序号","招标信息",null,null,"报价信息"]
[null,null,"材料名称","型号","数量","要求","含税含运费单价（元/套）","生产厂家（品牌）","交货周期（含运输周期）","备注"]
["钢结构螺栓类",1,"螺栓（套）配一平一母 C4.8级","12*30","114套",{"$nulls":4},"1.使用项目：印尼德信钢铁有限公司 一期扩建 150 万吨年焦化项目          2.到货地址：济南市济阳区济南绿色建设国际产业园（庙廊邝家）"]
[null,2,null,"12*35","322套"]
[null,3,null,"12*40","146套"]
[null,4,null,"14*35","123套"]
[null,5,null,"14*45","178套"]
[null,6,null,"16*35","97套"]
[null,7,null,"16*40","360套"]
[null,8,null,"16*45","639套"]
[null,9,null,"16*50","253套"]
[null,10,null,"16*55","81套"]
[null,11,null,"16*60","25套"]
[null,12,null,"20*45","162套"]
[null,13,null,"20*50","110套"]
[null,14,"螺栓（套）配一平二母 C4.8级 全丝","24*100","81套",{"$nulls":9}," "]
[null,15,"螺栓（套）10.9S 大六角","20*55","267套","高强螺栓，每套螺栓配1个螺母，2个垫片。标准南方货，包检测"]
[null,16,null,"20*60","51套"]
[null,17,null,"20*65","837套"]
[null,18,null,"20*70","73套"]
[null,19,null,"20*75","25套"]
[null,20,null,"20*100","32套"]
[null,21,null,"24*110","60套"]
[null,22,"镀锌螺母","M12","60个"]
[null,23,null,"M14","88个"]
[null,24,null,"M16","40个"]
[null,25,null,"M20","8个"]
[null,26,"镀锌平垫","M12","60个"]
[null,27,null,"M14","88个"]
[null,28,null,"M16","40个"]
[null,29,null,"M20","8个"]
[null,30,"花篮螺栓","22*350","4个"]
["弯头",31,"焊接弯头（Q235B）","30*3  90°","1371个"]
[null,32,null,"50*3  90°","586个"]
["栓钉",33,"栓钉","19*80","790套","ML15钢或ML15A1钢制作；配优质瓷环",{"$nulls":3},"1.使用项目：济南先行区崔寨B5地块20-21#一节         2.到货地址：章丘区潘王路与园区十一路交叉口西行300米路南 济南东城钢构有限公司"]
[null,34,null,"19*100","27162套"]
["套筒",35,"套筒 20Cr","CHS37*6 长度60mm","70个","即内径为连接直径25钢筋的套筒，45°坡口"]
["地脚螺栓",36,"地脚螺栓（Q235B)  配三母二平","25*1050","537套","要求提供圆钢材质书",{"$nulls":3},"1.使用项目：济南先行区崔寨B5地块4、5、6#一节柱          2.到货地址：济南市济阳区路寨村中国电建B5地块保障房项目"]
[null,37,"地脚螺栓（Q355B)  配三母二平","25*950","836套","要求提供圆钢材质书",{"$nulls":3},"1.使用项目：德州体育学校钢结构工程（地脚螺栓）          2.到货地址：发德州体育学校现场：德城区袁桥镇庄科村，崇德四大道东，尚德十一路北"]
["以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、按照参数要求报含税价（13%专票）、含运费到需方指定地点；2、付款方式：合同签订后预付30%，发货前付清尾款；3、收货方式：随货附带清单，需方根据清单清点验收；4、到货时需提供检验报告、材质书、 送货单等相关凭据，需方付款后两日内开具增值税专用发票；5、报价有效期计算自开标当日起计算； 备注：1.收货地址:详见备注栏具体收货地址。  2.按照要求填写价格后，盖章发送到指定邮箱                                             注：1、普通螺栓，螺母和垫圈采用《GB700-2006》规定的Q235B钢制作，其热处理、制作和技术要求应分别符合(GB5780-2000)、(GB41-86)、(GB95-2002)的规定；高强螺栓、螺母和垫圈采用《优质碳素结构钢技术条件》(GB699-88)中规定的钢材制作，其热处理、制作和技术要求应符合《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231-2006)的规定，所有螺栓除注明外均为10.9S摩擦型高强度螺栓(摩擦系数0.45)。                                                                             2、焊接弯头及地脚螺栓需要提供钢材质量证明文件。 3、栓钉应以ML15钢或ML15A1钢制作，质量标准符合《圆柱头焊钉》（GB/T10433)中的规定.4 、可焊接机械连接套筒应以低碳合金结构钢20Cr制作，质量标准符合《钢筋机械连接技术规范》（JGJ107-2016)中的规定。                                                         "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":4},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":5},"报价时间："]
[{"$nulls":5},"报价人："]
[{"$nulls":5},"联系电话："]