{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["折弯机报价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"折弯机报价表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":14,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,4],[4,5,4,13],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[6,7,7,7],[6,8,7,8],[6,9,7,9],[6,10,7,10],[6,11,7,11],[6,12,7,12],[6,13,7,13],[8,0,8,13],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["折弯机招标采购报价单"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com      开标时间：2022.12.13    13:30"]
["报价单位（盖章）：                         联系人：                             联系电话："]
["类别","序号","招标信息",null,null,"报价信息（必填）"]
[null,null,"设备名称","型号","数控系统","喉口深度（mm）","其它要求","自重（过磅重量）必填","其他配置参数（详细）","质保期（必填）","单价（元/台）","生产厂家（品牌）","供货周期（必填）","其他情况"]
["设备",1,"折弯机","500T*6米","电液伺服数控4+1轴",520,"1.机床采用焊接一体式机架，主要构件整体钢板焊接，除锈并喷防锈漆。2.侧立板整体一体切割加工，不允许拼接。3.机床数控轴精度：0.01mm.4.主电机功率：37KW.5.整机含折弯上下模具一套，此设备要求配套普通标准下模（四方都带有开口）"," ","此次报价时必须附带设备配置表  技术协议等资料，要求需方可以明确知道主要配置参数及品牌信息"]
[{"$nulls":4},"DA53T数控系统（荷兰Delem公司）要求中文界面"]
["说明：\n1、以上报价包含需方厂内验收、包装、运费、现场调试（含46#抗磨液压油）、组装、试机、人员培训、售后服务、专用工具、随机备品备件、易耗件等等。\n2、整机重量： 约      kg, 整机外形尺寸：           \n3、供货周期：      天\n4、税金：增值税专用发票13%\n5、付款方式：                              （是否能配合融资租赁    ）。\n6、是否可融资租赁或其他方式（详细说明）：        \n7、随机配件：  附标准赠送清单等，列明数量件数。\n8、其他说明：               \n9、报价截止收件时间：2022年12月13日 13:30前  报价邮箱  ：tieyingzhaobiao@139.com    "]