{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标一"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标一","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,9,5,10],[7,1,14,1],[7,2,14,2],[7,3,14,3],[7,7,15,7],[7,8,14,8],[7,10,14,10],[16,0,16,10],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["     山东铁鹰机加工件招标采购报价单         招标编号：TYZB-FJ05-06"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司               联系人： 马飞    18553806337          监督： 李强   17553118688"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com                                         开标时间：2024.5.29   15:30"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
[]
["序号","招标信息",{"$nulls":7},"报价信息"]
[null,"项目信息","图纸号（附件计划编号）","名称","规格型号","单位","数量","技术要求","最迟到货工期要求","单价（元/件/套）","备注"]
[1,"山东方原爱旭项目-法兰板-第1批","TY-FJ0579","地脚螺栓 Q235B（配一平一弹二母）","20*1045","套",84,"详细技术要求，及工艺要求等信息见附页图纸内容。请仔细阅读","24.6.2号",null,"1（实际加工严格按照附页图纸要求）地脚螺栓材质：Q235B，\n每套配相应规格一平一弹二母（国标尺寸）。        2.附带原厂红章材质书                          3.地脚螺栓成品直径下差要求：根据各规格直径要求小于等于0.2mm （例：M20地脚螺栓成品直径要求：≥19.8mm）"]
[2,{"$nulls":3},"30*1357","套",88]
[3,{"$nulls":3},"30*1657","套",16]
[4,{"$nulls":3},"20*1180","套",8]
[5,{"$nulls":3},"16*1180","套",4]
[6,{"$nulls":3},"12*1280","套",4]
[7,{"$nulls":3},"24*1120","套",148]
[8,{"$nulls":3},"30*2480","套",30]
[9,"内模走行轮备料计划","TY-FJ0580","走行轮",null,"套",130,null,"分批次交货",null,"材质：45#钢，报价含轴承含整体装配"]
["以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、报价含税（13%专票）、含运费到需方厂内；2、付款方式：需方通知供方加工，货到需方收货后验收无误挂账月结付款；  3、收货方式：按照实物及供货提供送货单清点收货；4、到货时需提供送货单等相关凭据，需方付款前供方需开具发票交给需方；5、供货周期为需方要求最迟到货日期（含运输周期）；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选择性报价，我公司按照单项低价选择中标；6、报价有效期计算自开标当日起计算；备注：1.供方需严格按照需方图纸加工，保证工件材质及工艺 公差等技术要求，到货需方进行质检验收，如不合格将进行退换货处理； 2.加工件具体技术要求等详细信息见投标报价附页图纸；  3.到货地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园满兴大街   4.报价单必须盖章发送扫描件到指定邮箱：tieyingzhaobiao@139.com "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":8},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":9},"报价时间："]
[{"$nulls":9},"报价人："]
[{"$nulls":9},"联系电话："]