{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":14,"n_cols":12,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,5,7],[5,8,5,11],[7,0,8,0],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[9,0,9,11],[10,0,10,7]]}
["5吨行车招标采购报价单（二次）招标编号：TYZB-003"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com      开标时间：2020-3-16 13:00（周一）"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","序号","招标信息",{"$nulls":5},"报价信息"]
[null,null,"设备名称","形式","型号","单位","数量","具体要求","单价（元/台）","整车自重吨位","生产厂家（品牌）","其他情况"]
["起重机",1,"单梁行车","LD","5吨","台",3,"见备注内容"]
[null,2,"单梁行车","欧式","5吨","台"]
["备注：以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、行车整备重量按照报价重量数验收吨位，报含税价（13%专票）、含运费到需方厂内；2、设备参数：跨度约23.05米（加工制作需现场实际测量），有效起升高度9米；3、电机 减速机 齿轮等主要部件报价时需备注品牌 产地等信息（见二次投标说明）；4、供方报价含运输 安装 吊装 报检验收等；5、付款方式：合同签订后预付30%，货到现场支付到80%，安装调试验收合格后支付到95%，质保金5% 质保期壹年（或者货到现场直接支付到80%，其余付款方式不变）；6、验收合格后供方需及时将验收报告 合格证等手续交于需方；7、供方报价需另附分项详细报价，需含电机  减速机 运费 安装费  吊装费  报检费等等信息；8、报价有效期计算自开标当日起计算；9、本次报价需要报价LD形式及欧式两种，需方根据报价及实际需求自主选择；                                          "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]