{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价表","index":0,"n_rows":90,"n_cols":12,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,11,0],[7,2,11,2],[7,5,11,5],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[9,1,11,1],[12,0,12,11],[13,0,14,0],[13,1,13,7],[13,8,13,11],[15,0,25,0],[15,1,17,1],[15,6,25,6],[15,7,25,7],[19,1,21,1],[22,1,25,1],[26,0,26,11],[27,0,28,0],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[29,0,36,0],[29,1,36,1],[29,6,45,6],[29,7,36,7],[29,11,45,11],[37,0,45,0],[37,1,45,1],[37,2,45,2],[37,7,45,7],[48,0,48,11],[49,0,50,0],[49,1,49,7],[49,8,49,11],[51,0,54,0],[51,6,54,6],[51,7,54,7],[55,0,55,11],[56,0,57,0],[56,1,56,7],[56,8,56,11],[58,0,84,0],[58,6,84,6],[58,7,84,7],[60,1,61,1],[60,2,61,2],[62,1,63,1],[64,1,65,1],[81,1,82,1],[83,1,84,1],[85,0,85,11],[86,0,86,7]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2021-007"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强 马飞   0538-6629816"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2021-1-30 15:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm花纹板",null,"1.25*6","页","30T",null,"板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标"]
[null,"4mm开平",null,"1.25*特尺","页"]
[null,"5-12mm开平板",null,"2.01*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.25*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*特尺","页",{"$nulls":5}," "]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","8mm带钢","Q235","50*6","支",null,"分厂、总厂","不允许有圆弧边"]
[null,null,"Q235","63*6","支"]
[null,null,"Q235","170*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","49*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6","支"]
[null,null,"Q235","270*6","支"]
[null,null,"Q235","150*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","100*6","支",91]
[null,null,"Q235","80*9","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","150*6","支",20]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板（304）",304,"1.51*2.42","页",null," ","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点",{"$nulls":3},"付款条件可以要求30%预付款定货，货到付全款"]
[null,null,304,"1.51*2.39","页"]
[null,null,304,"1.51*3.65","页"]
[null,null,304,"1.51*3.6","页"]
[null,null,304,"1.51*6","页"]
[null,null,304,"1.51*6.03","页"]
[null,null,304,"1.51*4.53","页"]
[null,null,304," ","页"]
["不锈钢","8mm不锈钢板",201,"1.51*2.54","页",null,null,"油抛、表面平整无划痕、无麻点"]
[{"$nulls":3},"1.51*5.45","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*2.69","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*2.65","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*2.05","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.41","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*5.29","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*2.56","页"]
[{"$nulls":3}," ","页"]
[]
[]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","14mm普板","Q235","2.2*10","页",null,"分厂、总厂","有现货 "]
[null,"10mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"12mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"20mm普板","Q235","2.2*10","页"]
["标五"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【5","Q235","6米","支",null,"分厂、总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【6.3","Q235","6米","支"]
[null,"【8","Q235","6米","支"]
[{"$nulls":3},"9米","支"]
[null,"【10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",{"$f":"24+126+331+151","v":632}]
[null,"【12","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【14A","Q235","6米","支"]
[null,"【16B","Q235","9米","支",{"$f":"37+24+15","v":76}]
[null,"【25B","Q235","12米","支"]
[null,"工20A","Q235","12米","支",100]
[null,"22*2.5管","Q235","米","米"]
[null,"108*5无缝","Q235","6米","支"]
[null,"4.5mm钢板网",null,"2*4米","页",20]
[null,"口50*3","Q235","6米","支",72]
[null,"口40*3","Q235"," ","米"]
[null,"口30*3","Q235","6米","支"]
[null,"口40*2","Q235","6米","支",7]
[null,"口30*2","Q235","6米","支",119]
[null,"L50*5","Q235","6米","支",23]
[null,"L75*8","Q235","6米","支",63]
[null,"L125*80*8","Q235","6米","支"]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支",109]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"L100*100*10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",{"$f":"7+2","v":9}]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]