{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":92,"n_cols":12,"rows_kept":92,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,11,0],[7,2,11,2],[7,6,11,6],[7,7,11,7],[9,1,11,1],[12,0,12,11],[13,0,14,0],[13,1,13,7],[13,8,13,11],[15,0,26,0],[15,1,17,1],[15,6,26,6],[15,7,26,7],[19,1,21,1],[22,1,26,1],[27,0,27,11],[28,0,29,0],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[30,6,39,6],[30,7,39,7],[30,11,39,11],[36,0,39,0],[36,2,39,2],[40,0,40,11],[41,0,42,0],[41,1,41,7],[41,8,41,11],[43,0,46,0],[43,6,46,6],[43,7,46,7],[47,0,47,11],[48,0,49,0],[48,1,48,7],[48,8,48,11],[50,0,86,0],[50,6,86,6],[50,7,86,7],[52,1,53,1],[52,2,53,2],[54,1,55,1],[56,1,57,1],[58,1,59,1],[83,1,84,1],[85,1,86,1],[87,0,87,11],[88,0,88,7]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2022-16"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强    0538-6629816  18553806339"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2022-3-25  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm花纹板",null,"1.25*6","页",null,null,"板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)"]
[null,"3mm板",null,"1.5*特尺","页"]
[null,"5-12mm开平板",null,"2.01*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.25*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*特尺","页",{"$nulls":5}," "]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","8mm带钢","Q235","50*6","支",null,"分厂、总厂","不允许有圆弧边"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6","支"]
[null,"4mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","63*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","63*6","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","150*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6","支"]
[null,null,"Q235","90*6","支"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.25*4.67","页"," "," ","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.51*2.1","页"]
[null,null,304,"1.51*4.18","页"]
[null,null,304,"1.51*3.67","页"]
[null,null,304,"1.51*2.27","页"]
[null,null,304,"1.51*2.21","页"]
["不锈钢板","1.5mm不锈钢板（201）",201,"1.25*4.03","页",310]
[null,"1mm不锈钢板（201）",null,"1.25*4.03","页",211]
[{"$nulls":3},"1.51*4.66","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","14-20mm普板","Q235","2.2*10","页",null,"分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"18mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"32mm锰板","Q355","2.2*10","页"]
["标五"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【5","Q235","6米","支",null,"分厂、总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【6.3","Q335","6米","支"]
[null,"【8","Q235","6米","支",{"$nulls":6}," "]
[{"$nulls":3},"6米","支"]
[null,"【10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【32b","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","12米","支"]
[null,"【25B","Q235","12米","支"]
[null,"【16B","Q235","9米","支"]
[null,"【20B","Q235","12米","支"]
[null,"【22B","Q235","12米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工32B","Q235","12米","支"]
[null,"H350*175","Q235","12米","支"]
[null,"H175*175","Q235","12米","支"]
[null,"H200*200","Q235","12米","支"]
[null,"H294*200","Q235","12米","支"]
[null,"口30*2","Q235","6米","支"]
[null,"口40*2","Q235","6米","支"]
[null,"口50*3","Q235","6米","支"]
[null,"口300*300*10","Q345","12米","支"]
[null,"口400*200*10","Q235","12米","支"]
[null,"4.5钢板网","Q235","2*4","页"]
[null,"16圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"70*4无缝","Q235"," ","米"]
[null,"60*3.5焊管","Q235",null,"米"]
[null,"L75*8","Q235","6米","支"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支"]
[null,"L90*56*6","Q235","6米","支"]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"L100*100*10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支"]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}