{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":12,"rows_kept":89,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,13,0],[7,2,13,2],[7,6,13,6],[7,7,13,7],[10,1,13,1],[14,0,14,11],[15,0,16,0],[15,1,15,7],[15,8,15,11],[17,0,28,0],[17,1,19,1],[17,6,28,6],[17,7,28,7],[21,1,23,1],[24,1,28,1],[29,0,29,11],[30,0,31,0],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[32,0,37,0],[32,1,37,1],[32,6,41,6],[32,7,41,7],[32,11,41,11],[38,0,41,0],[38,2,41,2],[42,0,42,11],[43,0,44,0],[43,1,43,7],[43,8,43,11],[45,0,48,0],[45,6,48,6],[45,7,48,7],[49,0,49,11],[50,0,51,0],[50,1,50,7],[50,8,50,11],[52,0,83,0],[52,6,83,6],[52,7,83,7],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[56,1,57,1],[58,1,59,1],[80,1,81,1],[82,1,83,1],[84,0,84,11],[85,0,85,7]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2022-25"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强    0538-6629816  18553806339"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2022-4-28  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm花纹板",null,"1.25*6","页",null,null,"板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)"]
[null,"3mm板",null,"1.5*6","页"]
[{"$nulls":3},"2.01*特尺","页"]
[null,"5-12mm开平板",null,"2.01*特尺","页",3]
[{"$nulls":3},"1.25*特尺","页",3]
[{"$nulls":3},"1.8*特尺","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*特尺","页",60,{"$nulls":4}," "]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","8mm带钢","Q235","120*6","支",null,"分厂、总厂","不允许有圆弧边"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6.05","支"]
[null,"4mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6","支",17]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","120*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","84*6","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支",18]
[null,null,"Q235","150*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6","支",40]
[null,null,"Q235","120*6","支"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.5*3.66","页",null," ","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.51*4.66","页"]
[null,null,304,"1.51*4.46","页"]
[null,null,304,"1.51*2.25","页"]
[null,null,304,"1.51*2.27","页"]
[null,null,304,"1.51*2.21","页"]
["不锈钢板","1.5mm不锈钢板（201）",201,"1.25*4.03","页"]
[null,"1mm不锈钢板（201）",null,"1.25*4.03","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.66","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","14mm普板","Q235","2.2*10","页"," ","分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm普板","Q235","2.2*11","页"]
[null,"16mm普板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"32mm锰板","Q355","2.2*10","页"]
["标五"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["型材","【5","Q235","6米","支",null,"分厂、总厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【6.3","Q335","6米","支"]
[null,"【8","Q235","6米","支",41,{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":3},"9米","支",20]
[null,"【10","Q235","9米","支",{"$f":"21+24+31+25","v":101}]
[null,null,"Q235","6米","支",42]
[null,"【12","Q235","6米","支",22]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【16A","Q235","9米","支",16]
[null,"【14A","Q235","9米","支",51]
[null,"【20A","Q235","12米","支",1]
[null,"【18B","Q235","12米","支",22]
[null,"工12","Q235","6米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工32A","Q235","12米","支",5]
[null,"H200*204","Q235","12米","支",7]
[null,"H300*150","Q235","12米","支"]
[null,"H396*199","Q235","12米","支"]
[null,"口30*2","Q235","6米","支"]
[null,"口40*3","Q235","6米","支"]
[null,"口50*3","Q235","6米","支"]
[null,"219*6管","Q235"," ","米"]
[null,"48*3.5管","Q235","6米","支"]
[null,"76*6管","Q235","6米","支"]
[null,"20圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支",21]
[null,"L140*90*6","Q235","6米","支"]
[null,"L90*56*6","Q235","6米","支"]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支",8]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"L100*100*10","Q235","9米","支"]
[null,null,"Q235","6米","支",4]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}