{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":14,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13],[4,0,4,13],[5,0,5,8],[5,9,6,9],[5,10,5,13],[6,0,6,5],[6,6,6,8],[7,3,7,4],[8,0,24,0],[24,2,24,5],[25,3,25,4],[26,0,57,0],[26,3,26,4],[27,3,27,4],[28,3,28,4],[29,3,29,4],[30,3,30,4],[31,3,31,4],[32,3,32,4],[33,3,33,4],[34,3,34,4],[35,3,35,4],[36,3,36,4],[37,3,37,4],[38,3,38,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[44,3,44,4],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,2,57,5],[58,0,58,5],[59,0,59,13],[60,0,60,13]]}
["主材招标采购报价单招标编号：TYZB-2022-010"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司           联系人：李强    0538-6629816  18553806339"]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2022-8-5  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["注意以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、 送到济南济阳方垠智装厂区内（销售单至少两份、红章材质书随货同行）、过磅含税含运费价；2、付款方式为货到需方质检合格、收货后付款（收货三日内）；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供原厂材质书（红章）、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["方垠智装    材料需求计划表                ",{"$nulls":8},"要求","供应商填"]
["工程名称：崔寨B5项目#",{"$nulls":5},"采购计划编号：05-05",{"$nulls":3},"报价","品牌","下差","其他备注"]
["类型2","序号","材质","规格（mm）",null,"宽度（mm）","数量","重量（T）","备注"]
["板材",1,"Q235B",3,null,9000,null,{"v":0.343359,"d":"0.343"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,2,"Q235B",6,null,9000,null,{"v":2.1397608,"d":"2.140"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,3,"Q235B",8,null,9000,null,{"v":1.7163792,"d":"1.716"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,4,"Q235B",12,null,9000,null,{"v":8.1126144,"d":"8.113"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,5,"Q235B",18,{"$nulls":3},{"v":1.9209312,"d":"1.921"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,6,"Q235B",30,{"$nulls":3},{"v":1.14453,"d":"1.145"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,7,"Q355B",8,{"$nulls":3},{"v":11.8701288,"d":"11.870"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,8,"Q355B",10,{"$nulls":3},{"v":18.887364,"d":"18.887"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,9,"Q355B",12,{"$nulls":3},{"v":60.7613832,"d":"60.761"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,10,"Q355B",14,{"$nulls":3},{"v":6.60393,"d":"6.604"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,11,"Q355B",16,{"$nulls":3},{"v":8.2358316,"d":"8.236"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,12,"Q355B",18,{"$nulls":3},{"v":0.8034552,"d":"0.803"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,13,"Q355B",20,{"$nulls":3},{"v":1.3999824,"d":"1.400"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,14,"Q355B",25,{"$nulls":3},{"v":6.3375588,"d":"6.338"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,15,"Q355B",30,{"$nulls":3},{"v":19.940256,"d":"19.940"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,16,"Q355B",40,{"$nulls":3},{"v":6.9451776,"d":"6.945"},"材质书与板号一致","过磅结算"]
[null,17,"小计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H9:H24)","v":{"v":157.1626422,"d":"157.163"}},null,"过磅结算"]
["类型2","序号","材质","规格（mm）",null,"宽度（mm）","数量","重量（T）","备注","过磅结算"]
["型材",1,"热轧H型钢（Q235B）","HW150*150*7*10",null,{"v":125.83304,"d":"125.83"},"  ",{"v":3.9165853,"d":"3.917"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,2,"热轧H型钢（Q235B）","HW175*175*7.5*11",null,{"v":50.55652,"d":"50.56"},null,{"v":2.0410995,"d":"2.041"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,3,"热轧H型钢（Q235B）","HW200*200*8*12",null,{"v":346.2963,"d":"346.30"},null,{"v":17.2701645,"d":"17.270"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,4,"热轧H型钢（Q355B）","HN150*75*5*7",null,{"v":103.3193,"d":"103.32"},null,{"v":1.4477371,"d":"1.448"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,5,"热轧H型钢（Q355B）","HW150*150*7*10",null,{"v":318.34004,"d":"318.34"},null,{"v":9.9084043,"d":"9.908"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,6,"热轧H型钢（Q355B）","HN200*100*5.5*8",null,{"v":419.0967,"d":"419.10"},null,{"v":8.7741889,"d":"8.774"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,7,"热轧H型钢（Q355B）","HW200*200*8*12",null,{"v":22.5982,"d":"22.60"},null,{"v":1.1269951,"d":"1.127"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,8,"热轧H型钢（Q355B）","HW250*250*9*14",null,{"v":259.13358,"d":"259.13"},null,{"v":18.5986791,"d":"18.599"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,9,"热轧H型钢（Q355B）","HM244*175*7*11",null,{"v":662.68552,"d":"662.69"},null,{"v":28.8663371,"d":"28.866"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,10,"热轧H型钢（Q355B）","HN250*125*6*9",null,{"v":293.241,"d":"293.24"},null,{"v":8.5102823,"d":"8.510"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,11,"热轧H型钢（Q355B）","HM294*200*8*12",null,{"v":57.09084,"d":"57.09"},null,{"v":3.1842038,"d":"3.184"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,12,"热轧H型钢（Q355B）","HN300*150*6.5*9",null,{"v":924.0336,"d":"924.03"},null,{"v":33.9326393,"d":"33.933"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,13,"热轧H型钢（Q355B）","HN350*175*7*11",null,{"v":19.9202,"d":"19.92"},null,{"v":0.9837427,"d":"0.984"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,14,"热轧H型钢（Q355B）","HW300*300*10*15",null,{"v":930.10236,"d":"930.10"},null,{"v":86.4839397,"d":"86.484"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,15,"热轧H型钢（Q355B）","HM340*250*9*14",null,{"v":685.98206,"d":"685.98"},null,{"v":53.5965032,"d":"53.597"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,16,"热轧H型钢（Q355B）","HW350*350*12*19",null,{"v":446.1857,"d":"446.19"},null,{"v":60.2089693,"d":"60.209"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,17,"热轧H型钢（Q355B）","HM390*300*10*16",null,{"v":1503.56722,"d":"1503.57"},null,{"v":157.3340244,"d":"157.334"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,18,"热轧H型钢（Q355B）","HN400*200*8*13",null,{"v":778.68824,"d":"778.69"},null,{"v":50.9615675,"d":"50.962"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,19,"工字钢（Q235B）","I14",null,{"v":40.1082,"d":"40.11"},null,{"v":0.677431,"d":"0.677"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,20,"工字钢（Q235B）","I16","I16",{"v":51.3558,"d":"51.36"},null,{"v":1.0534531,"d":"1.053"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,21,"工字钢（Q235B）","I18","I18",{"v":25.6779,"d":"25.68"},null,{"v":0.619957,"d":"0.620"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,22,"工字钢（Q235B）","I20a","I20a",{"v":25.6779,"d":"25.68"},null,{"v":0.7171478,"d":"0.717"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,23,"工字钢（Q355B）","I10","I10",{"v":29.664,"d":"29.66"},null,{"v":0.3340393,"d":"0.334"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,24,"角钢（Q235B）","L63*6","L63*6",{"v":3064.46012,"d":"3064.46"},null,{"v":17.5320214,"d":"17.532"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,25,"角钢（Q235B）","L75*6","L75*6",{"v":218.51347,"d":"218.51"},null,{"v":1.5089809,"d":"1.509"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,26,"角钢（Q235B）","L75*50*8","L75*50*8",{"v":3.4608,"d":"3.46"},null,{"v":0.0257191,"d":"0.026"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,27,"角钢（Q235B）","L90*10","L90*10",{"v":3498.18076,"d":"3498.18"},null,{"v":47.1418125,"d":"47.142"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,28,"角钢（Q235B）","L125*12","L125*12",{"v":2693.3264,"d":"2693.33"},null,{"v":61.1275233,"d":"61.128"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,29,"角钢（Q235B）","L140*12","L140*12",{"v":67.59169,"d":"67.59"},null,{"v":1.7250749,"d":"1.725"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,30,"圆管（Q235B）","PIP140*8",null,12.36,null,{"v":0.32187912,"d":"0.322"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,31,"圆管（Q235B）","PIP180*10","PIP180*10",74.16,null,{"v":3.10908384,"d":"3.109"},"材质书与标牌一致","过磅结算"]
[null,32,"小计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H27:H57)","v":{"v":683.0401863599998,"d":"683.040"}},null,"过磅结算"]
["合计",{"$nulls":6},{"$f":"H25+H58","v":{"v":840.2028285599997,"d":"840.203"}}]
["注：1、钢材应符合标准：Q235钢--国标《碳素结构钢》GB/T700-2006；Q355钢--国标《低合金高强度结    构钢》GB/T1591-2018；Q235B花纹钢板--《花纹钢板》GB/T3277-1991；\n    2、型材采用标准：H型钢--国标《热轧H型钢和部分T型钢》GB/T11263-2017；工字钢、角钢、槽钢符合GB/T 706-2016的规定；结构用无缝钢管符合GB/T8162-2008的规定。                                                                                                  \n    3、热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差执行GB709-2019的规定。\n    4、圆钢尺寸允许偏差，符合标准符合《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T702-2017。"]
["报价单位（盖章）：                         联系人：                                  报价日期（两日内有效）："]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":122,"n_cols":24,"rows_kept":122,"merged":[[0,0,0,23],[1,0,1,3],[1,4,1,23],[3,0,27,0],[28,0,118,0],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,42,3],[43,2,43,3],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,49,3],[50,2,50,3],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,56,3],[57,2,57,3],[58,2,58,3],[59,2,59,3],[60,2,60,3],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,2,63,3],[64,2,64,3],[65,2,65,3],[66,2,66,3],[67,2,67,3],[68,2,68,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3],[71,2,71,3],[72,2,72,3],[73,2,73,3],[74,2,74,3],[75,2,75,3],[76,2,76,3],[77,2,77,3],[78,2,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,2,81,3],[82,2,82,3],[83,2,83,3],[84,2,84,3],[85,2,85,3],[86,2,86,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,2,89,3],[90,2,90,3],[91,2,91,3],[92,2,92,3],[93,2,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,2,96,3],[97,2,97,3],[98,2,98,3],[99,2,99,3],[100,2,100,3],[101,2,101,3],[102,2,102,3],[103,2,103,3],[104,2,104,3],[105,2,105,3],[106,2,106,3],[107,2,107,3],[108,2,108,3],[109,2,109,3],[110,2,110,3],[111,2,111,3],[112,2,112,3],[113,2,113,3],[114,2,114,3],[115,2,115,3],[116,2,116,3],[117,2,117,3],[118,2,118,3],[119,0,119,23],[120,0,120,23]]}
["     方垠钢结构公司    开标 明 细 表        询价日期：2022-7-4"]
["询  价  信  息",{"$nulls":3},"报  价  信  息"]
["序号","材质","材料规格","标准要求","商家","报价(元/吨)","数量","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","商家","报价(元/吨)","结果定义  "]
["板材","Q235B",3]
[null,"Q235B",6]
[null,"Q235B",8]
[null,"Q235B",10]
[null,"Q235B",12]
[null,"Q235B",14]
[null,"Q235B",16]
[null,"Q235B",18]
[null,"Q235B",20]
[null,"Q235B",22]
[null,"Q235B",24]
[null,"Q235B",25]
[null,"Q235B",30]
[null,"Q235B",35]
[null,"Q355B",6]
[null,"Q355B",10]
[null,"Q355B",12]
[null,"Q355B",14]
[null,"Q355B",16]
[null,"Q355B",18]
[null,"Q355B",20]
[null,"Q355B",25]
[null,"Q355B",28]
[null,"Q355B",30]
[null,"Q355B",35]
["型材","花纹钢板（Q235B）","HW4.5"]
[null,"花纹钢板（Q235B）","HW6.0"]
[null,"槽钢（Q235B）","【8"]
[null,"槽钢（Q235B）","【10"]
[null,"槽钢（Q235B）","【16a"]
[null,"槽钢（Q235B）","【18a"]
[null,"槽钢（Q235B）","【25a"]
[null,"圆钢（Q235B）","D12"]
[null,"圆钢（Q235B）","D24"]
[null,"工字钢（Q235B）","I10"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HM440*300*11*18"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HM588*300*12*20"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HN300*150*6.5*9","【10#"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HN450*200*9*14"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HN500*200*10*16"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HN700*300*13*24"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HW150*150*7*10"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HW200*200*8*12"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HW300*300*10*15"]
[null,"热轧H型钢（Q235B）","HW400*400*13*21"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HM588*300*12*20"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HN300*150*6.5*9"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HN450*200*9*14"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HN500*200*10*16"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HW200*200*8*12"]
[null,"热轧H型钢（Q355B）","HW300*300*10*15"]
[null,"角钢（Q235B）","L50*3"]
[null,"角钢（Q235B）","L50*5","L50*5"]
[null,"角钢（Q235B）","L63*5","L63*5"]
[null,"角钢（Q235B）","L63*6","L63*6"]
[null,"角钢（Q235B）","L70*45*5","L70*45*5"]
[null,"角钢（Q235B）","L75*6","L75*6"]
[null,"角钢（Q235B）","L90*6","L90*6"]
[null,"角钢（Q235B）","L90*56*8","L90*56*8"]
[null,"角钢（Q235B）","L100*8","L100*8"]
[null,"角钢（Q235B）","L100*8","L100*8"]
[null,"角钢（Q235B）","L100*10","L100*10"]
[null,"角钢（Q235B）","L125*10","L125*10"]
[null,"角钢（Q235B）","L125*12","L125*12"]
[null,"角钢（Q235B）","L160*100*10","L160*100*10"]
[null,"圆管（Q235B）","PD30*3"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP32*2.5"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP50*3"]
[null,"圆管（Q235B）","PD63*5"]
[null,"圆管（Q235B）","PD70*8"]
[null,"圆管（Q235B）","PD374*14"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP73*5"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP89*5"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP89*6"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP114*6"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP140*8"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP152*6"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP159*6"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP159*7"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP159*10"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP180*8"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP180*10"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP180*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP203*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP219*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP245*10"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP245*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP273*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP273*14"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP325*12"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP325*14"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP402*14"]
[null,"圆管（Q235B）","PIP450*14"]
[null,"圆管（Q235B）","PD610*16"]
[null,"圆管（Q355B）","PD114*3"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP114*6"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP159*6"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP180*8"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP180*10"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP245*12"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP299*10"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP299*12"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP325*12"]
[null,"圆管（Q355B）","PD370*14","PD370*14"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP402*14"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP450*12"]
[null,"圆管（Q355B）","PIP450*14"]
[null,"圆管（Q355B）","PD765*16","PD765*16"]
[null,"圆管（Q355B）","PD500*16","PD500*16"]
[null,"圆管（Q355B）","PD800*16","PD800*16"]
[null,"方管（Q235B）","RHS70*3"]
[null,"方管（Q235B）","RHS100*3","RHS100*3"]
[null,"方管（Q235B）","RHS100*60*2.6","RHS100*60*2.6"]
[null,"板带（Q235B）","PL3*100"]
[null,"圆钢（Q235B）","圆钢20mm"]
[null,"板带（Q235B）","6*30扁铁"]
["货到三日内付款。"]
["运输安排：    含税含运费                                         其它：                                              结果定义：  低价中标                                     "]
["询价人员：                                             部门负责人：                                        分管领导：                           "]