{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":135,"n_cols":12,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,23,0],[7,1,8,1],[7,6,23,6],[7,7,23,7],[10,1,11,1],[12,1,14,1],[24,0,24,11],[25,0,26,0],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[28,0,41,0],[28,6,40,6],[28,7,39,7],[32,1,35,1],[36,1,41,1],[42,0,42,11],[43,0,44,0],[43,1,43,7],[43,8,43,11],[45,0,50,0],[45,1,50,1],[45,6,54,6],[45,7,54,7],[45,11,54,11],[51,0,54,0],[51,1,54,1],[51,2,54,2],[55,0,56,0],[55,1,55,7],[55,8,55,11],[58,0,129,0],[58,6,129,6],[58,7,129,7],[59,1,60,1],[59,2,60,2],[61,1,62,1],[63,1,64,1],[65,1,66,1],[67,1,68,1],[130,0,130,11],[131,0,131,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["         主材招标采购报价单    招标编号：TYZB-2023-11-17"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司  联系人：高亚龙 0538-6629816  13245388234  监督电话：李强 18553806339 "]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2023-11-18  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["板","3mm花纹板","Q235","1.25*6","页",null,"总分厂","板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)8-12开平1.5宽以内控制在3mm以内，末尾剪板的地方在5mm左右"]
[null,null,"Q235","1.51*6","页",33]
[null,"钢板网0.7mm",null,"1*2m","页"]
[null,"4mm板","Q235","1.51*特尺","页"]
[null,null,"Q235","1.25*特尺","页"]
[null,"5-12mm板","Q235","1.25*特尺","页"]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",133]
[null,null,"Q235","2.01*特尺","页",13]
[null,"10mm板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"14mm-20mm板","Q235","2.2*10","页",5]
[null,"30mm板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"20mm板","Q345","2.2*10","页",1]
[null,"24mm板","Q345","2.2*10","页"]
[null,"25mm板","Q345","2.2*9","页"]
[null,"36mm板","Q345","2.2*10","页"]
[null,"50mm板","Q345","2.2*8","页"]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"3mm带钢","Q235","130*6m","支",99]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"总分厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"8mm带钢","Q235","63*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","63*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","8.5*6","支"]
[null,null,"Q235","100*6m","支",12]
[null,"12mm带钢","Q235","80*6m","支",11]
[null,null,"Q235","100*6m","支",11]
[null,null,"Q235","120*6m","支",22]
[null,null,"Q235","160*6m","支",11]
[null,null,"Q235","140*4.5m","支",33]
[null,null,"Q235","140*8m","支",22]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.51*3.63","页",null,"总厂","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.51*3.67","页"]
[null,null,304,"1.51*3.65","页"]
[null,null,304,"1.51*6","页"]
[null,null,304,"1.51*3.59","页"]
[null,null,304,"1.51*2.03","页"]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"【5","Q235","6米","支"]
["型材","【6.3","Q235","6米","支",12,"总分厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【8","Q235","6米","支",8]
[{"$nulls":3},"9米","支"]
[null,"【10","Q235","6米","支",155]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支",111]
[null,null,"Q235","9米","支",16]
[null,"【14","Q235","6米","支",13]
[null,null,"Q235","9米","支",33]
[null,"【14B","Q235","6米","支"]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【16","Q235","9米","支",3]
[null,"【16","Q235","12米","支",8]
[null,"【16B","Q236","9米","支",66]
[null,"【18B","Q235","12米","支"]
[null,"【20A","Q235","9米","支"]
[null,"【20B","Q235","12米","支"]
[null,"【25B","Q235","12米","支"]
[null,"【28A","Q235","12米","支"]
[null,"【28B","Q235","12米","支"]
[null,"【30B","Q235","12米","支"]
[null,"【36B","Q235","12米","支"]
[null,"【40B","Q235","12米","支"]
[null,"工10","Q235","6米","支"]
[null,"工12","Q235","9米","支",15]
[null,"工12.6","Q235","9米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支",111]
[null,"工16","Q235","12米","支",14]
[null,"工16B","Q235","12米","支",144]
[null,"工18B","Q235","12米","支",15]
[null,"工20A","Q235","12米","支"]
[null,"工25","Q235","12米","支"]
[null,"工25B","Q235","12米","支"]
[null,"工32B","Q235","12米","支"]
[null,"工36B","Q235","12米","支"]
[null,"工40A","Q235","12米","支"]
[null,"工45A","Q235","12米","支"]
[null,"工50A","Q235","12米","支"]
[null,"口30*2","Q235","6米","支",222]
[null,"口40*2","Q235","6米","支"]
[null,"口40*3","Q235","6米","支"]
[null,"口50*3","Q235","6米","支"]
[null,"口60*5","Q235",null,"米"]
[null,"口40*60*3","Q235","6米","支",6]
[null,"口200*300*10","Q345",null,"米",12]
[null,"口200*300*10","Q355",null,"支"]
[null,"H350*175*7*11","Q235","12米","支"]
[null,"H396*199*7*11","Q235","12米","支"]
[null,"圆钢16","Q235",null,"米"]
[null,"圆钢20","Q235",null,"米"]
[null,"圆钢32","Q235",null,"米",144]
[null,"圆钢20","Q235",null,"米"]
[null,"钢管32*3","Q235","6米","支"]
[null,"焊管40*3","Q235","6米","支",16]
[null,"无缝32*4","Q235","6米","支",6]
[null,"无缝42*5","Q235",null,"米",12]
[null,"无缝42*4","Q235",null,"米",66]
[null,"无缝76*4","Q235",null,"米",222]
[null,"无缝76*6","Q235","6米","支",15]
[null,"无缝90*10","Q235",null,"米",12]
[null,"无缝114*5","Q235","6米","支",1]
[null,"泵管125",null,null,"米"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支"]
[null,"L75*8","Q235","6米","支",12]
[null,"L80*8","Q235","6米","支",2]
[null,"L90*56*6","Q235","9米","支"]
[null,"L100*10","Q235","6米","支",7]
[null,"L100*10","Q235","9米","支"]
[null,"L110*70*10","Q235","9米","支",6]
[null,"L125*125*12","Q235","9米","支",3]
[null,"L63*6","Q235","6米（保90°）","支"]
[null,"L140*90*12","Q235","9米","支",33,{"$nulls":5}," "]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后供方开具发票后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}