{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":146,"n_cols":12,"rows_kept":146,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,18,0],[7,1,8,1],[7,6,18,6],[7,7,19,7],[10,1,12,1],[17,1,18,1],[20,0,20,11],[21,0,22,0],[21,1,21,7],[21,8,21,11],[23,0,32,0],[23,6,34,6],[23,7,32,7],[26,1,27,1],[28,1,34,1],[36,0,36,11],[37,0,38,0],[37,1,37,7],[37,8,37,11],[39,0,44,0],[39,1,44,1],[39,6,48,6],[39,7,48,7],[39,11,48,11],[45,0,48,0],[45,1,48,1],[45,2,48,2],[49,0,49,11],[50,0,51,0],[50,1,50,7],[50,8,50,11],[52,0,55,0],[52,6,55,6],[52,7,55,7],[56,0,56,11],[57,0,58,0],[57,1,57,7],[57,8,57,11],[60,0,140,0],[60,6,140,6],[60,7,138,7],[61,1,62,1],[61,2,62,2],[63,1,64,1],[65,1,66,1],[141,0,141,11],[142,0,142,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["         主材招标采购报价单    招标编号：TYZB-2023-5-29"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司  联系人：高亚龙 0538-6629816  13245388234  监督电话：李强 18553806339 "]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2023-5-29  11:10"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["板","3mm花纹板","Q235","1.5*6","页",3,"总分厂","板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)"]
[null,null,"Q235","1.25*6(1.26宽）","页",40]
[null,"5mm开平板","Q235","1.5*6","页"]
[null,"5-12mm开平板","Q235","2.01*特尺","页"]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",122]
[null,null,"Q235","1.25*特尺（大于等于1.26）","页"]
[null,"10mm板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"14mm-20mm板","Q235","2.2*10","页",1]
[null,"20mm板","Q345","2.2*8","页"]
[null,"5+1mm不锈钢板复合板（304）",null,"1.51*3.64","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.63","页"]
[null,"6+2不锈钢板复合板（304）",null,"0.94*特尺","页"]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位",null,"卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"总分厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","63*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","160*5m","支",88]
[null,null,"Q235","120*5m","支"]
[null,null,"Q235","100*6m","支",22]
[null,null,"Q235","80*6m","支",44]
[null,null,"Q235","160*6m","支",66]
[null,null,"Q235","120*6m","支",66]
[null,null,"Q235","160*6m","支"]
[{"$nulls":3},"160*4.5m"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.85*3.73","页",null,"总厂","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.85*3.23","页"]
[null,null,304,"1.51*2.98","页"]
[null,null,304,"1.51*6.02","页"]
[null,null,304,"1.51*3.59","页"]
[null,null,304,"1.51*2.03","页"]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","10mm板","Q235","2.2*9","页",null,"分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","吨"]
[null,"20mm锰板","Q235","2.2*10","页"]
[null,"16-20mm板","Q235","2.2*10","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"【5","Q235","6米","支"]
["型材","【6.3","Q235","6米","支",5,"总分厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【8","Q235","6米","支",24]
[{"$nulls":3},"9米","支",4]
[null,"【10","Q235","6米","支",55]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支",222]
[null,null,"Q235","9米","支",7]
[null,"【14","Q235","6米","支",12]
[null,"【14B","Q235","9米","支"]
[null,"【16","Q235","6米","支"]
[null,"【16B","Q235","9米","支",40]
[null,"【20A","Q235","12米","支"]
[null,"【20B","Q235","12米","支"]
[null,"【18B","Q235","12米","支"]
[null,"【22A","Q235","12米","支"]
[null,"【25B","Q235","12米","支"]
[null,"【28A","Q235","12米","支",4]
[null,"【30B","Q235","12米","支"]
[null,"【36A","Q235","12米","支"]
[null,"工10","Q235","9米","支"]
[null,"工12","Q235","9米","支"]
[null,"工12.6","Q235","9米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支",22]
[null,"工16","Q235","9米","支",122]
[null,"工16","Q235","12米","支"]
[null,"工18B","Q235","12米","支",33]
[null,"工20A","Q235","12米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工25A","Q235","12米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工28B","Q235","12米","支"]
[null,"工32A","Q235","12米","支"]
[null,"工36B","Q235","12米","支"]
[null,"口30*30*2","Q235","6米","支"]
[null,"口40*40*3","Q235","6米","支",8]
[null,"口40*40*2","Q235","6米","支"]
[null,"口50*50*3","Q235","6米","支",4]
[null,"口160*160*10","Q235","6米","支"]
[null,"口150*100*6","Q235","5米","支"]
[null,"口200*300*10","Q235","6米","支"]
[null,"口200*300*6","Q235","6米","支"]
[null,"钢管60*5",null,"6米","支"]
[null,"钢管60*5.5",null,"6米","支"]
[null,"钢管32*3","Q235","6米","支",4]
[null,"钢管40*3",null,"6米","支",12]
[null,"钢管42*5",null,null,"米",12]
[null,"42*4无缝","Q235",null,"米"]
[null,"76*6无缝","Q235","6米","支",18]
[null,"76*4无缝","Q235",null,"米"]
[null,"42*4无缝","Q235",null,"米"]
[null,"40*3无缝","Q235","6米","支",12]
[null,"32*4无缝","Q235","6米","支",12]
[null,"30*5无缝","Q235","6米","支"]
[null,"30*3无缝",null,null,"米",68]
[null,"114*5无缝","Q235",null,"米",22]
[null,"焊管42*3","Q235",null,"米"]
[null,"焊管48*3.5","Q235"," ","米"]
[null,"焊管60*3.5","Q235",null,"米"]
[null,"泵管125","Q235","1米","支"]
[null,"H500*200*10*16","Q235","12米","支"]
[null,"H200*200*8*12","Q235","12米","支"]
[null,"H350*175*7*11","Q235","12米","支"]
[null,"H396*199*7*11","Q235","12米","支"]
[null,"H148*100*6*9","Q235","12米","支"]
[null,"H300*150*6.5*9","Q235","12米","支"]
[null,"16圆钢","Q235","6米","支",1]
[null,"20圆钢","Q235",null,"米",25]
[null,"32圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"16圆钢","Q235","6米","米"]
[null,"70圆钢","45#",null,"米"]
[null,"矩形管200*300*10","Q345",null,"米"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支"]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支",22]
[null,"L90*56*6","Q235","9米","支"]
[null,"L100*10","Q235","9米","支"]
[null,"L100*10","Q235","6米","支",44]
[null,"L110*70*8","Q235","9米","支",14]
[null,"L140*90*10","Q235","9米","支",{"$nulls":6}," "]
[null,"L160*100*10","Q235","6米","支",{"$nulls":6}," "]
[null,"盘条6",null,null,"米"]
[null,"P43钢轨","Q235","12.5米","支",null,null,"含4块道轨夹板12个配套连接螺栓"]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}