{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":148,"n_cols":12,"rows_kept":148,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,16,0],[7,1,8,1],[7,6,16,6],[7,7,16,7],[9,1,11,1],[17,0,17,11],[18,0,19,0],[18,1,18,7],[18,8,18,11],[20,0,29,0],[20,6,31,6],[20,7,29,7],[23,1,24,1],[25,1,31,1],[33,0,33,11],[34,0,35,0],[34,1,34,7],[34,8,34,11],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[36,6,45,6],[36,7,45,7],[36,11,45,11],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[42,2,45,2],[46,0,46,11],[47,0,48,0],[47,1,47,7],[47,8,47,11],[50,0,142,0],[50,6,142,6],[50,7,140,7],[51,1,52,1],[51,2,52,2],[53,1,54,1],[55,1,56,1],[57,1,58,1],[143,0,143,11],[144,0,144,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["         主材招标采购报价单    招标编号：TYZB-2023-6-24"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司  联系人：高亚龙 0538-6629816  13245388234  监督电话：李强 18553806339 "]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2023-6-25  11:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["板","3mm花纹板","Q235","1.5*6","页",11,"总分厂","板宽1.508，2.01以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)      "]
[null,null,"Q235","1.25*6","页"]
[null,"5-12mm开平板","Q235","2.01*特尺","页",33]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",33]
[null,null,"Q235","1.25*特尺（大于等于1.26）","页"]
[null,"10mm板","Q235","2.2*9","页"]
[null,"12mm板","Q235","2.2*11","页",3]
[null,"30mm板","Q235","2.2*6","页"]
[null,"14mm-20mm板","Q235","2.2*10","页",3]
[null,"20mm板","Q345","2.2*8","页"]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位",null,"卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"总分厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","63*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6m","支",6]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","140*4.5m","支"]
[null,null,"Q235","140*8m","支"]
[null,null,"Q235","100*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*6m","支"]
[null,null,"Q235","160*6m","支",18]
[null,null,"Q235","120*6m","支",33]
[null,null,"Q235","160*6m","支"]
[{"$nulls":3},"160*4.5m"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.85*3.73","页",null,"总厂","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.85*3.23","页"]
[null,null,304,"1.51*2.98","页"]
[null,null,304,"1.51*6.02","页"]
[null,null,304,"1.51*2.75","页",68]
[null,null,304,"1.51*2.74","页",68]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"【5","Q235","6米","支"]
["型材","【6.3","Q235","6米","支",22,"总分厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【8","Q235","6米","支",55]
[{"$nulls":3},"9米","支",6]
[null,"【10","Q235","6米","支",55]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支",555]
[null,null,"Q235","9米","支",8]
[null,"【14","Q235","6米","支",11]
[null,null,"Q236","9米","支",13]
[null,"【16","Q235","6米","支",12]
[null,"【16B","Q235","9米","支",44]
[null,"【20A","Q235","9米","支",1]
[null,"【20B","Q235","12米","支",14]
[null,"【18B","Q235","12米","支"]
[null,"【22A","Q235","12米","支"]
[null,"【25B","Q235","12米","支",1]
[null,"【28A","Q235","12米","支",6]
[null,"【30B","Q235","12米","支"]
[null,"【32A","Q235","12米","支"]
[null,"【36A","Q235","12米","支"]
[null,"工10","Q235","9米","支"]
[null,"工12","Q235","9米","支",7]
[null,"工12.6","Q235","9米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支",5]
[null,"工16","Q235","9米","支",40]
[null,"工16","Q235","12米","支"]
[null,"工18B","Q235","12米","支",12]
[null,"工20A","Q235","12米","支",6]
[null,"工20B","Q235","12米","支",2]
[null,"工25A","Q235","12米","支"]
[null,"工20B","Q235","12米","支"]
[null,"工28B","Q235","12米","支"]
[null,"工30B","Q235","12米","支",1]
[null,"工36B","Q235","12米","支",2]
[null,"口30*30*2","Q235","6米","支",144]
[null,"口40*40*3","Q235","6米","支",44]
[null,"口40*40*2","Q235","6米","支"]
[null,"口50*50*3","Q235","6米","支",4]
[null,"口160*160*10","Q235","6米","支"]
[null,"口150*100*6","Q235","5米","支"]
[null,"口200*300*10","Q235","12米","支"]
[null,"口200*300*6","Q235","12米","支"]
[null,"口200*300*10","Q355","6米","支",1]
[null,"圆钢20","Q235",null,"米",55]
[null,"圆钢32","Q235",null,"米",50]
[null,"钢管60*5.5","Q235","6米","支"]
[null,"钢管45*5","Q235","6米","支"]
[null,"钢管32*3","Q235","6米","支"]
[null,"钢管42*5","Q235",null,"米"]
[null,"219*6无缝","Q235",null,"米",32]
[null,"102*10无缝","Q235",null,"米",9]
[null,"123*10无缝","Q235",null,"米",6]
[null,"108*5无缝","Q235",null,"米",66]
[null,"76*6无缝","Q235","6米","支",7]
[null,"76*4无缝","Q235",null,"米",111]
[null,"90*10无缝","Q235",null,"米",6]
[null,"42*3无缝","Q235","6米","支"]
[null,"42*4无缝","Q235",null,"米",33]
[null,"40*3无缝","Q235","6米","支"]
[null,"32*4无缝","Q235","6米","支"]
[null,"30*5无缝","Q235","6米","支",5]
[null,"14*3无缝","Q235",null,"米",90]
[null,"114*5无缝","Q235",null,"米"]
[null,"钢管32*3","Q235","6米","支",6]
[null,"钢管40*3","Q235","6米","支",15]
[null,"焊管48*3.5","Q235",null,"米",55]
[null,"泵管125","Q235","1米","支"]
[null,"H500*200*10*16","Q235","12米","支"]
[null,"H200*200*8*12","Q235","12米","支"]
[null,"H350*175*7*11","Q235","12米","支",3]
[null,"H396*199*7*11","Q235","12米","支",4]
[null,"H148*100*6*9","Q235","12米","支"]
[null,"H300*150*6.5*9","Q235","12米","支",1]
[null,"16圆钢","Q235","6米","支"]
[null,"20圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"32圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"16圆钢","Q235","6米","米"]
[null,"70圆钢","45#",null,"米"]
[null,"矩形管200*300*10","Q345",null,"米"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支",111]
[null,"L75*8","Q235","6米","支",45]
[null,"L80*80*8","Q235","6米","支",2]
[null,"L90*56*6","Q235","9米","支",59]
[null,"L100*10","Q235","6米","支",2]
[null,"L100*10","Q235","9米","支",2]
[null,"L110*70*8","Q235","9米","支"]
[null,"L125*80*10","Q234","9米","支"]
[null,"L125*12","Q235","9米","支",1]
[null,"L140*90*10","Q235","9米","支",{"$nulls":6}," "]
[null,"L140*90*12","Q235","9米","支",17]
[null,"L160*100*10","Q235","6米","支",{"$nulls":6}," "]
[null,"盘条6",null,null,"米"]
[null,"P43钢轨","Q235","12.5米","支",null,null,"含4块道轨夹板12个配套连接螺栓"]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}