{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":124,"n_cols":12,"rows_kept":124,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,2,11],[3,0,3,11],[4,0,4,11],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,8,5,11],[7,0,20,0],[7,1,8,1],[7,6,20,6],[7,7,21,7],[10,1,12,1],[19,1,20,1],[22,0,22,11],[23,0,24,0],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[25,0,36,0],[25,6,38,6],[25,7,36,7],[28,1,31,1],[32,1,39,1],[40,0,40,11],[41,0,42,0],[41,1,41,7],[41,8,41,11],[43,0,48,0],[43,1,48,1],[43,6,52,6],[43,7,52,7],[43,11,52,11],[49,0,52,0],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[53,0,53,11],[54,0,55,0],[54,1,54,7],[54,8,54,11],[56,0,59,0],[56,6,59,6],[56,7,59,7],[60,0,61,0],[60,1,60,7],[60,8,60,11],[63,0,118,0],[63,6,118,6],[63,7,118,7],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[66,1,67,1],[68,1,69,1],[119,0,119,11],[120,0,120,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["         主材招标采购报价单    招标编号：TYZB-2023-8-23"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司  联系人：高亚龙 0538-6629816  13245388234  监督电话：李强 18553806339 "]
["投标地址：tieyingzhaobiao@139.com         开标时间：2023-8-24  10:40"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
["标一"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["板","3mm花纹板","Q235","1.51*6","页",44,"总分厂","板宽1.508以上、板面平整无划痕 、对角线尺寸达标(建议中铁)8-12开平1.5宽以内控制在3mm以内，末尾剪板的地方在5mm左右"]
[null,null,"Q235","1.25*6","页"]
[null,"4mm板",null,"1.51*特尺","页"]
[null,"5-12mm板","Q235","1.25*特尺","页"]
[null,null,"Q235","1.51*特尺","页",350]
[null,null,"Q235","2.01*特尺","页"]
[null,"14mm-20mm板","Q235","2.2*10","页",4]
[null,"20mm板","Q345","2.2*10","页"]
[null,"24mm板","Q345","2.2*10","页"]
[null,"25mm板","Q345","2.2*9","页"]
[null,"36mm板",null,"2.2*11","页"]
[null,"50mm板","Q345","2.2*8","页"]
[null,"5+1mm不锈钢板复合板（304）",null,"1.25*3.85","页"]
[{"$nulls":3},"1.85*2.87","页"]
[null,"6+2不锈钢板复合板（304）",null,"0.94*特尺","页"]
["标二"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["带钢","4mm带钢","Q235","50*6","支",null,"总分厂","不允许有圆弧边"]
[null,"5mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"6mm带钢","Q235","50*6","支"]
[null,"10mm带钢","Q235","100*6m","支"]
[null,null,"Q235","80*6","支"]
[null,null,"Q235","8.5*6","支"]
[null,null,"Q235","9.5*6","支"]
[null,"12mm带钢","Q235","100*6m","支"]
[null,null,"Q235","100*6m","支",33]
[null,null,"Q235","80*6m","支",33]
[null,null,"Q235","160*6m","支",33]
[null,null,"Q235","120*6m","支",33]
[null,null,"Q235","130*6m","支"]
[null,null,"Q235","140*4m","支"]
[null,null,"Q235","140*9m","支"]
["标三"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["复合板","5+1mm不锈钢板复合板（304）",304,"1.85*3.73","页",null,"总厂","油抛光亮、表面平整无划痕、无麻点"]
[null,null,304,"1.85*3.23","页"]
[null,null,304,"1.51*3.65","页"]
[null,null,304,"1.51*6","页"]
[null,null,304,"1.51*3.59","页"]
[null,null,304,"1.51*2.03","页"]
["不锈钢板","6mm不锈钢板（201）",201,"1.51*4.53","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*3.06","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.07","页"]
[{"$nulls":3},"1.51*4.21","页"]
["标四"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
["中板","10mm板","Q235","2.2*9","页",null,"分厂、总厂","现货 "]
[null,"12mm板","Q235","2.2*10","吨"]
[null,"20mm锰板","Q355","2.2*10","页"]
[null,"16-20mm板","Q235","2.2*10","页"]
["类别","招标信息",{"$nulls":6},"报价信息"]
[null,"材料名称","材质","型号","单位","数量","卸货地址","具体要求","价格","下差范围","产地（厂家）","其他情况"]
[null,"【5","Q235","6米","支"]
["型材","【6.3","Q235","6米","支",200,"总分厂","下差100以内，越小越好、角钢角度为必须直角；槽钢角度误差3mm内，禁止供辽钢货"]
[null,"【8","Q235","6米","支",50]
[{"$nulls":3},"9米","支"]
[null,"【10","Q235","6米","支",220]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【12","Q235","6米","支",444]
[null,null,"Q235","9米","支"]
[null,"【14","Q235","6米","支",22]
[null,"【14B","Q235","9米","支"]
[null,"【16","Q235","9米","支",20]
[null,"【16B","Q236","12米","支",111]
[null,"【18B","Q235","12米","支"]
[null,"【20B","Q235","12米","支"]
[null,"【25B","Q235","12米","支"]
[null,"【28A","Q235","12米","支"]
[null,"【28B","Q235","12米","支"]
[null,"【36B","Q235","12米","支"]
[null,"【40B","Q235","12米","支"]
[null,"工12","Q235","9米","支"]
[null,"工12.6","Q235","9米","支"]
[null,"工14","Q235","9米","支",95]
[null,"工16B","Q235","9米","支",180]
[null,"工18B","Q235","12米","支",40]
[null,"工25","Q235","12米","支"]
[null,"工25B","Q235","12米","支"]
[null,"工32B","Q235","12米","支"]
[null,"工36B","Q235","12米","支"]
[null,"工40A","Q235","12米","支"]
[null,"工45A","Q235","12米","支"]
[null,"工50A","Q235","12米","支"]
[null,"口30*2","Q235","6米","支"]
[null,"口40*3","Q235","6米","支",140]
[null,"口50*3","Q235","6米","支",20]
[null,"口140*80*5","Q235","6米","支"]
[null,"口200*300*10","Q355",null,"米"]
[null,"钢管32*3","Q235",null,"米"]
[null,"钢管40*3","Q235","6米","支"]
[null,"76*4无缝","Q235",null,"米"]
[null,"无缝114*5","Q235","6米","支",5]
[null,"无缝42*5","Q235","6米","支",5]
[null,"无缝32*4","Q235","6米","支",20]
[null,"圆钢16","Q235",null,"米",15]
[null,"无缝76*6","Q235","6米","支",80]
[null,"焊管32*3","Q235",null,"米"]
[null,"焊管40*3","Q235","6米","支",140]
[null,"圆钢35","Q235",null,"米"]
[null,"圆钢20","Q235",null,"米"]
[null,"32圆钢","Q235",null,"米"]
[null,"L50*5","Q235","6米","支"]
[null,"L80*8","Q235","6米","支",10]
[null,"L100*10","Q235","6米","支",500]
[null,"L100*10","Q235","9米","支"]
[null,"L110*70*10","Q235","9米","支"]
[null,"L125*125*12","Q235","9米","支"]
[null,"L63*6","Q235","6米（保90°）","支"]
[null,"L140*90*12","Q235","9米","支",{"$nulls":6}," "]
["以上报价内容为（不可更改无二次报价机会）：1、国标货、泰安满庄提货或送到、过磅含税价；2、付款方式为货到需方收货后付款；3、收货方式按照需方过磅重量（磅差千分之一以内）电汇结算；4、结算前需提供材质书、购销合同、收据、发票等相关凭据；5、供货周期为三日内到全；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选着性报价，同时允许多个包件同时报价，我公司按照单项低价选择中标。"]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":7},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":8},"报价时间："]
[{"$nulls":8},"报价人："]
[{"$nulls":8},"联系电话："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}