{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["标一"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"标一","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,2,10],[3,0,3,10],[4,0,4,10],[5,0,6,0],[5,1,5,7],[5,9,5,10],[7,1,12,1],[7,2,12,2],[7,7,27,7],[8,8,10,8],[11,8,12,8],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[13,1,27,1],[13,2,27,2],[13,8,27,8],[13,10,20,10],[21,10,23,10],[28,0,28,10],[29,0,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["     山东铁鹰机加工件招标采购报价单         招标编号：TYZB-FJ01-04"]
["招标单位：山东铁鹰建设工程有限公司      联系人： 马飞    18553806337          监督：李强18553806339"]
["投标地址邮箱：tieyingzhaobiao@139.com             开标时间：2024.1.13   14:00"]
["报价单位（盖章）：                         联系人："]
[]
["序号","招标信息",{"$nulls":7},"报价信息"]
[null,"项目信息","图纸号（附件计划编号）","名称","规格型号","单位","数量","技术要求","最迟到货工期要求","单价（元/件/套）","备注"]
[1,"大箱梁-外模-中铁五局深汕高铁-第1批","TY-FJ0124","销轴","34*115","件",180,"详细技术要求，及工艺要求等信息见附页图纸内容。请仔细阅读","24.1.31",null,"材质：45#钢"]
[2,null,null,"下部丝杠","42*350","套",360,null,"24.1.20",null,"材质：45#钢，一头正丝  一头反丝"]
[3,null,null,"上部丝杠1 正丝","42*180","套",180,{"$nulls":3},"材质：45#钢，正丝"]
[4,null,null,"上部丝杠2 反丝","42*230","套",180,{"$nulls":3},"材质：45#钢，反丝"]
[5,null,null,"拉杆 45#","32*749","件",360,null,"24.1.31",null,"材质：45#钢，配套螺母为非标加工"]
[6,null,null,"螺母","M32","件",720]
[7,"大箱梁-内模-中铁五局深汕-第2批  （1套）/32m大箱梁内模（备用，暂未定项目）2套","TY-FJ0125    TY-FJ0127","标准节转轴销轴","30*110","件",804,null,"24.1.20",null,"材质：45#钢"]
[8,null,null,"端头转轴销轴","30*180","件",36]
[9,null,null,"顶升油缸销轴","50*165","件",60]
[10,null,null,"标准节油缸销轴","30*140","件",300]
[11,null,null,"端头油缸销轴","30*220","件",12]
[12,null,null,"走形轮销轴","20*125","件",96]
[13,null,null,"螺旋撑杆销轴","28*140","件",540]
[14,null,null,"卸灰口天窗销轴","20*65","件",96]
[15,null,null,"变节上部定位销 45#调质","25*250","件",36,{"$nulls":3},"材质：45#钢，调质处理"]
[16,null,null,"变节下部定位销 45#调质","25*160","件",24]
[17,null,null,"变节轴套 45#调质","40*7.5","件",120]
[18,null,null,"走行小车下部支腿丝轴","76*340","套",48,{"$nulls":3},"材质：45#钢"]
[19,null,null,"正反丝杠","50*8*300","套",540,{"$nulls":3},"正丝270套 反丝270套"]
[20,null,null,"走形轮",null,"套",48,{"$nulls":3},"含轴承含装配"]
[21,null,null,"主梁端头下部支撑",null,"套",12,{"$nulls":3},"材质：45#钢"]
["以上报价内容为（最终标的；一次报价，不允许更改及二次议价）：1、报价含税（13%专票）、含运费到需方厂内；2、付款方式：需方通知供方加工，货到需方收货后验收无误挂账月结付款；  3、收货方式：按照实物及供货提供送货单清点收货；4、到货时需提供送货单等相关凭据，需方付款前供方需开具发票交给需方；5、供货周期为需方要求最迟到货日期（含运输周期）；6、本次报价请各报价单位按照自己公司优势选择性报价，我公司按照单项低价选择中标；6、报价有效期计算自开标当日起计算；                                                                                   备注：1.供方需严格按照需方图纸加工，保证工件材质及工艺 公差等技术要求，到货需方进行质检验收，如不合格将进行退换货处理； 2.加工件具体技术要求等详细信息见投标报价附页图纸；  3.到货地址：山东省泰安市岱岳区大汶口石膏工业园满兴大街  4.报价单必须盖章发送扫描件到指定邮箱：tieyingzhaobiao@139.com "]
["本次报价有效期为：       日内（报价单位必填）       ",{"$nulls":8},"报价单位（盖章）："]
[{"$nulls":9},"报价时间："]
[{"$nulls":9},"报价人："]
[{"$nulls":9},"联系电话："]